询价函

一、项目需求

为保障我单位防汛储备物资的储存安全，拟对防汛物资仓库的窗户进行遮光改造。现就该项目进行公开询价，欢迎贵公司咨询、报价。

请贵公司实地查看并详细了解采购人的需求后对该项目费用进行报价。报价材料请密封包装加盖公章邮寄或上门递交至采购人进行评定，采购人将成立评标小组，在满足我单位所有采购要求及相对同等的条件下，通过最低价选择该项目供应商。报价供应商无需现场等待，采购人将通过电话通知中标供应商，未中标供应商不单独再通知。

二、报价材料附件清单

（一）基本资格

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、法人证书、相关专业资质证书复印件盖章）。

（2）具有良好的商业信誉（提供相关证明）和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前一年度的财务审计报告或采购活动前一年内任意一月份资产负债表和利润表）。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供所必需的设备和专业技术能力的证明材料，针对高空作业部分，需提供高处作业《特种作业操作证》等资质证明复印件）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（1.提供参加本次采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据；2.提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）。

（5）前3年内经营活动中没有违法记录及发生过质量安全事故的书面声明。

（二）技术及服务要求

须提供**包括但不限于**：1、窗帘、遮光膜需提供样品或材质、规格说明（说明环保、耐磨、防水、防火性质）；2、施工组织保障（因部分窗户位置较高且内侧堆放物资，本项工作需确保作业安全且不对仓库建筑及内部物资造成任何损害）；3、安全施工保障（明确高空作业保障措施）；4、明确工期（要求：15个日历日内完成全部安装工作）；5、明确售后服务响应和解决时间。

（三）相关业绩

需提供供应商自2023年1月1日以来，承担过类似遮光设施安装或高空作业项目业绩（提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准）。

（四）质量保证

供应商按采购方项目需求提供质量承诺书，保证按质按量按时完成，并明确质保期不少于两年。

**以上为必须提供的相关材料，若无提供，将视为无效函件。**

三、报价情况

**栖霞防汛物资仓库遮光设施安装项目**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **分项名称** | **需求描述** | | **尺寸及材质** | **报价（元）** | **说明** |
| 1 | 窗帘制作、安装 | 5号库40扇，消控室1扇 | | 库房40扇（约3.6\* 1.2米）；消控室1扇（约1\*1.5米）  ；材质需防水、阻燃，遮光率（≥95%） |  | 尺寸最终以实际测量为准 |
| 2 | 消防窗，贴遮光膜 | 40扇 | | 约5平米/扇；材质需防水、阻燃，遮光率（≥95%） |  | 从外侧贴，需高空作业 |
| 3 | 玻璃窗修复 | 1扇 | | 约1米\*1.2米 |  | 尺寸最终以实际测量为准 |
| **合计（元）** | | |  | | | |
| **质保期承诺** | | |  | | | |

供应商（签字盖章）： 联系方式：

**\*1.此表应签名（不得对此表进行修改），并盖公章。**

**\*2.最高总报价不得超过21000元，否则视为无效函件。**

**\*3.供应商把其它材料单独装订附后。**

**\*4.地址：南京市防汛机动抢险队（南京市雨花台区西善桥顾家庄1号） 联系人：黄工 电话：52809432**

**\*5.文件递交截止时间：2025年10月22日17时前**

南京市防汛机动抢险队

2025年10月15日